Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający: Miasto Mława, Stary Rynek 19, 06-500 Mława
2. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu VAN z adaptacją na pojazd specjalny na potrzeby Straży Miejskiej w Mławie:**

Wykonawca zapewni sprzedaż oraz dostawę fabrycznie nowego samochodu oraz - adaptację na pojazd specjalny zgodne z wymaganiami polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących takich pojazdów, tj.: ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., 450 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).

Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., 450 z późn. zm.).

Zmiany, dokonywane w samochodzie nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego.

1. **Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

3.1 Przedmiot zamówienia należy zrealizować w dwóch etapach:

**Etap I** – zakup pojazdu bazowego z możliwością adaptacji na pojazd specjalny

**Etap II** – adaptacja pojazdu bazowego na pojazd specjalny:

Pojazd musi spełniać wymagania polskich regulacji prawnych w zakresie przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów specjalnych zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwo homologacji wydane na  podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części(Dz. U. z 2015 r. poz. 1475 j.t.) oraz spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 6 (2007/715/EC) w zakresie emisji spalin.

3.2. **Oferowany pojazd musi spełniać wszystkie parametry określone w specyfikacji warunków technicznych i użytkowych zamówienia, w tym:**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe pojazdu bazowego przeznaczonego do adaptacji na pojazd specjalny – ETAP I**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagane warunki techniczne** |
| 1. | Rok produkcji – 2021 fabrycznie nowy |
| 2. | Ilość miejsc – przedział osobowy pozwalający na przewóz 5 osób |
| 3. | Silnik benzynowy o mocy od 120 KM o pojemności od 1300 cm3 spełniający normy Euro 6 |
| 4. | Napęd na oś przednią |
| 5. | Skrzynia biegów manualna  |
| 6. | Wymiary pojazdu:- wysokość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 1600 mm i nie większa niż 2300 mm (wraz z belką sygnalizacyjną i dodatkowymi lampami błyskowymi)- szerokość pojazdu nie mniejsza niż 1700 mm i nie większa niż 2300 mm (bez lusterek bocznych)- długość pojazdu nie mniejsza niż 4100 mm i nie większa niż 5000 mm |
| 7. | Kolor – srebrny metalizowany |
| **Wyposażenie pojazdu** |
| 1. | Światła do jazdy dziennej |
| 2. | Światła przednie przeciwmgielne |
| 3. | Klimatyzacja |
| 4. | Radioodtwarzacz z głośnikami |
| 5. | Wspomaganie kierownicy |
| 6. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera |
| 7. | Fabryczny centralny zamek sterowany zdalnie pilotem |
| 8. | Fabryczny immobiliser |
| 9. | Systemy ABS i inne |
| 10. | Pokrowce na siedzenia materiałowe (ciemne kolory) |
| 11. | Felgi stalowe, samochód na oponach letnich, koło zapasowe pełnowymiarowe |
| 12. | Komplet opon zimowych |

**ETAP II – adaptacja pojazdu bazowego na pojazd specjalny.**

**Zmiany w samochodzie nie mogą powodować utraty świadectwa zgodności (homologacji), ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji samochodu bazowego.**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla adaptacji pojazdu bazowego na pojazdy specjalne – ETAP II.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne wymagane warunki techniczne i inne** |
| **Sygnalizacja uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym wraz z możliwością podawania komunikatów głosowych** |
| 1. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu specjalnego w ruchu drogowym. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych z głośnikiem o mocy min. 150 W. Lampa zespolona o długości odpowiedniej do szerokości proponowanego pojazdu z  podświetlanym napisem **„STRAŻ MIEJSKA”** barwy czarnej na białym tle **-** (załączana wraz ze światłami pozycyjnymi)**,** płaska z lampami LED koloru żółtego z co najmniej dwoma punktami świetlnymi umieszczona na dachu kabiny w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu, lampa nie może wystawać poza obrys pojazdu. Na bokach lampy zespolonej zamontowane reflektory boczne oświetlające pole pracy. Wszystkie elementy powinny pochodzić od tego samego producenta. |
| **Oznakowanie pojazdu** |
| 1. | Samochód oznakowany znakami STRAŻ MIEJSKA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.).Wzór emblematu, o którym mowa w rozporządzeniu udostępni Zamawiający. |
| **Instalacja łączności radiowej** |
| 1. | Wyposażenie i montaż w pojeździe instalacji zasilającej i antenowej do radiostacji przewoźnej „Motorola” wraz z anteną na dachu dostosowaną do pracy w paśmie radiowym 136.00 MHz do 174.00 MHz.Radiostację dostarczy Zamawiający. |
| **Warunki gwarancji** |
| 1. | Minimum 36 miesięcy na pojazd bazowy bez limitu przebiegu km |
| 2. | Minimum 36 miesięcy na zabudowę specjalną |
| 3. | Minimum 120 miesięcy na perforację nadwozia |
| 4. | Minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą |
| 5. | Minimum 36 miesięcy na urządzenia pojazdu specjalnego |
| 6. | W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej unieruchomienia samochodu powyżej 3 dni, serwis zapewni nieodpłatnie samochód zastępczy. |
| **Dodatkowe wyposażenie** |
| 1. | Gaśnica typu samochodowego o pojemności ok. 2 kg zamontowana w pojeździe |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy |
| 3. | Zestaw podręcznych narzędzi będących na wyposażeniu fabrycznym pojazdu |
| 4. | Komplet dywaników gumowych do przedziału kierowcy i pasażerów |
| 5. | Przenośny Zestaw Pierwszej Pomocy typ B w walizce |
| **Dodatkowe wymagania** |
| 1. | **Wraz z pojazdem należy dostarczyć:**1. 1) Instrukcje obsługi w języku polskim urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie  pojazdu,
2. 2) Karty gwarancyjne urządzeń i sprzętu stanowiących wyposażenie pojazdu,
3. 3) Dokumenty umożliwiające zarejestrowane pojazdu jako specjalny,
4. 4) Instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim,
5. 5) Homologację pojazdu bazowego,
6. 6) Książkę gwarancyjną pojazdu,
7. 7) Dokumenty informujące o siedzibach serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
8. 8) Dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin,

 9) Kartę pojazdu |

3.3. **Wymagania dotyczące odbioru i serwisu pojazdu:**

1) Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie z zachowaniem co najmniej trzech dni wyprzedzenia, o terminie odbioru pojazdu który nastąpi:

a) na terenie miasta Mławy

b) **w siedzibie Zamawiającego**, tj. Urząd Miasta Mława - po dostarczeniu pojazdu.

2) Wykonawca zobowiązuje się przekazać kompletny pojazd:

a) **w siedzibie Zamawiającego** tj. Urząd Miasta Mława.

3) **Wykonawca** W przypadku naprawy gwarancyjnej wymagającej unieruchomienia samochodu powyżej trzech dni, serwis zapewni nieodpłatnie dowolny zastępczy samochód osobowy 5-drzwiowy.

4) dostarczony samochód powinien wskazywać taki poziom paliwa, aby światło rezerwy nie było zapalone.

3.4. **Wymagania stawiane Wykonawcy:**

1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego;

2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy;

4) Wykonawca określi telefony kontaktowe, adresy e-mail i numery faksów oraz dokona innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

1. **Termin wykonania zamówienia:** **do 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy, ale nie później niż do 20 grudnia 2021 r.**
2. **Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego:**
3. **Wypełniony formularz oferty**, zawierający m.in. oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków technicznych i użytkowych zamówienia,
4. pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzone notarialnie – jeśli dotyczy,
5. specyfikacja techniczna oferowanego pojazdu.